







Нами была сконструирована линия для измельчения, помола и сухой классификации извести.

Производительность линии 15 т/ч по классу менее 100 мкм, по исходному продукту, фр. 40 мм‐80т/ч.,

содержание на сите 100мкм готового продукта до 46%.

Если применить воздушную классификацию, то комплекс можно увеличить до 25т/ч, т.к. в системе находиться

20‐30% продукта менее 50 мкм из‐за свойств помола центробежно‐ударной мельницы. Грохоты ГВМ не

способны отбирать такую фракцию с производительностью более 1 т/ч.