**Технологическая схема линии измельчения**

**на базе центробежно-ударной мельницы Титан-М**

**и отдельного динамического центробежного классификатора Титан-ВЦК**



**Рис.1 Линии измельчения**

1 – бункер исходного продукта;

2 – дозирующее устройство;

3 – элеватор;

4 – мельница Титан-М;

5 –центробежный динамический классификатор Титан-ВЦК;

6 – циклон:

7 – вентилятор транспортный;

8-фильтр рукавный;

9 – вентилятор аспирационный;

10 – питатель шлюзовый;

11 – заслонка;

12-17- воздуховоды;

18 – вибратор электромеханический.