Фото сборки центробежно-ударной мельницы Титан М-063 со встроенным воздушным динамическим классификатором ВЦК-60



Центробежно-ударная мельница «Титан М-063»

со встроенным центробежным динамическим классификатором ВЦК-60.

Мельница была поставлена компанией «Новые технологии»

в составе линии измельчения шунгита с 20мм до 20-80мкм.

для ООО «Карбон-шунгит» (Карелия)



Центробежно-ударная мельница «Титан М-063».

Вид сверху на камеру измельчения со смонтированными в ней ускорителем

и отбойными плитами из износостойкого чугуна ИЧХ.



Центробежно-ударная мельница «Титан М-063»

со встроенным динамическим классификатором ВЦК-60.

Транспортировка классификатора ВЦК-60 для встраивания в мельницу.



Центробежно-ударная мельница «Титан М-063»

со встроенным динамическим классификатором ВЦК-60.

Монтаж классификатора на измельчитель.



Центробежно-ударная мельница «Титан М-063»

со встроенным динамическим классификатором ВЦК-60.

Монтаж классификатора на измельчитель завершен.